**Производительность форсунок некоторых двигателей Toyota**

В настройках MyEngine необходимо указывать производительность форсунок двигателя, число цилиндров и число срабатываний форсунок за 2 оборота коленвала. Эти данные необходимы для правильного расчета расхода топлива. Ниже находится таблица с данными параметрами для некоторых двигателей. От значений объема впрыска из данной таблицы вы можете отталкиваться при первом использовании программы. В дальнейшем рекомендуется сделать калибровку форсунок (процедура описана выше) и определить точную производительность.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Двигатель** | **Год двигателя** | **Объем впрыска,**  **л./15 сек.** | **Цилиндров, шт.** | **Срабатываний форсунок за 2 об. коленвала, раз.** |
| 1JZ-GE, 2JZ-GE | 1992-1996 | 0,0825 | 6 | 1 |
| 1JZ-GTE | 1992-1996 | 0,0950 | 6 | 1 |
| 2JZ-GTE | 1992-1996 | 0,1340 | 6 | 1 |
| 1JZ-GE (VVTi) | 1996-2000 | 0,0630 | 6 | 1 |
| 2JZ-GE (VVTi) | 1996-2000 | 0,0785 | 6 | 1 |
| 1JZ-GTE | 1996-2001 | 0,0950 | 6 | 1 |
| 5S-FE |  | 0,0560 | 4 | 1 |
| 5A-FE |  | 0,0440 | 4 | 2 |
| 4E-FE, 5E-FE |  | 0,0390 | 4 | 2 |
| 4E-FE | >1995 | 0,0440 | 4 | 2 |
| 1G-FE |  | 0,0390 | 6 | 1 |
| 7A-FE |  | 0,040 | 4 | 1 |
| 3S-FE |  | 0,055 | 4 | 2 |